矿用灯具技术规格书
一、采购单位
淮北矿业股份有限公司
二、采购内容
1.本次采购数量：本次招标采购物资的数量作为报价依据。物资采购数量及供货时间，按物资分公司实际计划安排执行。
2.用途：矿用灯具, 用于淮北矿业股份有限公司下属各矿井下照明。
三、技术要求及主要技术参数
（一）执行标准：
执行标准：GB3836.1-2010、MT221-2005。
（二）主要技术要求：
1.符合国家标准：GB3836.1-2010爆炸性环境设备通用要求。
2.符合：MT221-2005  煤矿用防爆灯具要求。
技术补充要求：
1.矿用隔爆型LED支架灯 DGC18/127L(A)、矿用隔爆型LED投光灯DGC36/127L(B) 所提供的防爆证、安标证标示应可在采、掘工作面无限制使用。
2.投标人必须在投标文件中提供最新的所投产品的第三方质量检验报告。（否则招标人有权按废标处理）
四、“三包”要求
除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，要求使用12个月之内实行“三包”。
五、售后服务
按投标书承诺及国家标准执行。
六、供货时间及地点
交货时间：自双方签订的合同生效时起15天内交货。
交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂。
七、违约责任及解决办法
中标人有以下行为属违约，招标人有权对中标人进行追偿：
1. 双方严格执行合同约定，如有纠纷按合同条款规定进行解决。
2.中标人不能按照合同要求履约，一次暂停供应商资格三个月；二次暂停供应商资格六个月；三次取消供应商资格，造成恶劣影响的，一次即取消供应商资格。
3.投标人接受并严格执行《物资分公司供应商管理办法》，详见“淮北矿业电子商务采购平台”相关内容。
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