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矿用轨道运输监控系统扩容采购技术规格书
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祁南煤矿矿用轨道运输监控系统扩容技术规格书
一、总则

1.本技术规格书适用于祁南煤矿矿用轨道运输监控系统扩容，它提出了该类系统及装置的功能设计、结构、性能、软、硬件、安装和试验等方面的技术要求。

2.本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，未尽事宜均按国际规定执行，供货方必须保证提供符合行业标准和本技术规格书的优质产品。

3.供货方必须具备有效质量保证体系，提供的产品应在煤炭系统运行使用。

4.扩容系统必须和原有已建成矿用轨道运输监控系统采用同一界面、同一后台监控，所配置的设备必须与现有系统无缝兼容。
二、设计依据、规范标准

1.《煤矿安全规程》（2025版）
2.GB50388-2016《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》

3.GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》

4.MT/286-1992《煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法》

5.MT/T1113-2011《煤矿轨道运输监控系统通用技术条件》

6.MT/T1115-2011《多基站矿井移动通信系统通用技术条件》

7.GB/T34679—2017《智慧矿山信息系统通用技术规范》

8.DB14/T1728—2018《煤矿信息化建设要求》

9.DB14/T1727.1—2018《煤矿安全生产信息化技术规范》

10.GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》

11.GB/T3836.2-2021《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

12.GB/T3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
三、项目概况

祁南煤矿现有矿用轨道运输监控系统运输线路长,车辆较多，存在单轨吊运输和地轨运输方式，运输作业频繁。目前井下西大巷、南大巷、83采区已建成基于UWB精确定位的矿用轨道运输监控系统，系统采用合肥工大高科信息科技股份有限公司的矿用轨道运输监控系统平台，目前系统对单轨吊运输系统、地轨运输系统实现运输管控。

为了保障辅助系统的地轨运输安全，提高调度指挥效率、增加经济效益，需要将地轨运输（东翼运输大巷）纳入到矿用轨道运输监控系统中进行综合管控。

四、系统建设目标

扩容部分充分利用现有矿用轨道运输监控系统的技术和设备基础（监控软件平台、基站等），在东翼运输大巷和南翼运输大巷增加地轨道岔设备15套（气动转辙机控制箱、电磁阀、岔位指示器等）、基站9套，实现与现有运输监控平台无缝兼容，做到多系统在“一个平台、一张图”上展示，以进一步加强矿井的安全生产、提高运输效率及企业信息化建设水平。

五、系统建设要求

在现有的矿用轨道运输监控系统机车监控平台上增加对地轨道岔的控制功能，需实现如下功能：

道岔监测功能：在平台软件、道岔控制设备、岔位显示器上均可显示道岔的闭合方向和不到位状态。

道岔控制：道岔具备本地按钮控制、遥控器控制（兼容矿现用的遥控器）、平台软件远程控制等扳道控制功能。

道岔锁定：道岔具备通过软件平台锁定，道岔锁定后，所有通过遥控器及软件控制扳道均不起作用。只有具有此权限的管理员可对道岔进行锁定和解锁控制。

六、主要设备及技术参数

1.矿用本安型通信基站

矿用本安型通信基站采用模块化设计，具有WIFI无线通信、UWB精确定位及多种测控接口功能。一方面通过光缆与主干网络交换机连接，另一方面通过多种通信接口管控现场监测、控制设备。基站与基站之间通过光缆级联，汇聚于一点后就近接入主干网络交换机。每台基站由一台专用的隔爆兼本安型稳压电源为其供电。

主要技术参数不低于以下配置：
百兆以太网光口：2路，单模SC口，10/100M自适应。百兆以太网电口：2路，RJ45接口，10/100M自适应。RS485通信接口：3路，默认波特率9600bps。CAN通信接口：1路，默认波特率20kbps。工作电源：DC12V、DC18V，由矿用稳压电源供电。
2.矿用隔爆兼本安型稳压电源

稳压电源为隔爆兼本质安全型设备，可用于爆炸性危险场所，在系统中作为隔爆兼本质安全型直流电源，为基站、转辙机控制箱提供备用电源。

◆单相交流127V输入，2路直流电源输出，每路输出均有限流、限压和短路保护，内部电源和测控设备电源相互隔离；

◆电源具有过流、过压、短路保护功能，故障排除自恢复功能；

◆电源具有后备电源功能；

◆电源具有通过以太网电信号与上位机通信功能，可由上位机远程控制电池的充电和放电；

◆备用电池的电池管理系统具备单体电池过充电压、单体电池过放电压、充电过流、放电过流、输出短路、温度等保护功能；

◆电源具有3.5英寸液晶屏显示功能，可显示备用电池剩余电量百分比、电池电压、电池充电和放电电流等参数。
3.矿用隔爆兼本安型气动转辙机控制箱

矿用隔爆兼本安型气动转辙机控制箱（以下简称控制箱）可用于爆炸性危险场所。控制箱主要用于煤矿井下机车运输监控系统的气动道岔驱动，该设备可以与通信基站之间实现485接口通讯，接收智能控制中心的测控指令；也可以通过外接按钮实现本地按钮控制，或通过无线方式实现就近遥控控制。

4.矿用本安型电磁阀

矿用本安型电磁阀可用于爆炸性危险场所，该设备接收控制箱的电控信号，使气动执行机构动作，亦可手动控制气路转换，使地轨道岔的气动执行机构动作。

5.矿用隔爆兼本安型弯道、道岔报警器

矿用隔爆兼本安型弯道岔位报警器适用于煤矿井下有瓦斯及煤尘爆炸危险的各轨道偏口弯道、道岔附近，报警器点亮相应的发光箭头，用来指示相应的通行方向，具备语音报警功能，当未检测到位置信号时循环播报“道岔不到位，请注意检查”。

6.矿用本安型司控道岔装置气动执行器
矿用本安型司控道岔装置气动执行器作为司控道岔装置的执行机构，主要作用是将风能转换成横向的机械能，推动/拖拽岔尖到指定位置。气动执行器的气缸上装配有磁性传感器，用于监测气缸活塞的位置。

供货清单

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用本安型基站
	KTF5（A)
	台
	9
	工大高科

	2
	矿用隔爆兼本安型信号机
	KXH127
	台
	16
	工大高科

	3
	车载通信控制器
	KXH18
	台
	6
	工大高科

	4
	矿用隔爆兼本安型稳压电源
	KDW127/18B
	台
	4
	工大高科

	5
	矿用隔爆兼本安型气动转辙机控制箱
	KXJZ0.3/127（B）
	台
	24
	工大高科

	6
	矿用本安型电磁阀
	DFH10/0.8(A)
	台
	23
	工大高科

	7
	遥控器
	FYF100
	只
	13
	工大高科

	8
	矿用轨道运输监控系统软件升级
	
	套
	1
	免费升级

	9
	安装辅材
	订制
	批
	1
	工大高科


八、设备厂家提供的技术支持、资料及要求

1.合同生效后30天内,供货方免费送货到祁南煤矿。
2.供货时提供2套技术资料，包括安装使用说明书（2份）、各类图纸（2份）、产品出厂合格证、煤矿矿用产品安全标志证书等，所有资料等与设备一起到货。

3.随机提供系统及组成井下设备的煤安证、防爆证、合格证、说明书等有效证件并装订成册。

4.安装调试：设备到货后按技术协议要求进行线缆敷设及设备安装，供应厂家技术人员指导安装、调试等工作。

5.因接入其他厂家服务器及软件产生的相关费用由投标方承担。

6.未尽事宜，由需、供双方协商解决。
九、设备厂内试验、监造及质量保证要求

1.设备厂内组装及出厂前对设备进行质量验收，提供出厂检验记录。

2.设备质量保证要求：所有设备提供一年质保（保修期自安装验收报告签字之日起生效）。一年质保期内出现质量问题，厂方免费维修，免费提供、更换配件。由于使用原因造成的故障，厂方无偿提供技术服务，矿方承担配件费。

十、技术培训和售后服务要求

1.供货方负责总体方案设计和到现场进行指导安装、调试，直至运行正常。

2.供货方技术人员到达现场后，双方通过讨论制定工作计划表。供货方技术人员将在矿方的安排下根据工作计划进行工作。如果由于工作条件变化而需要改变工作计划时，双方应在现场达成一致意见。

3.供货方技术人员与矿方技术人员应在现场共同讨论并解决技术和工作问题；双方共同确保调试成功并使设备顺利正常地运行。

4.供货方技术人员在现场服务期间，应向矿方技术人员进行全面系统的技术讲座和必要的示范，传授调试、操作技术；时间不少于1周,培训地点由矿方提供。

5.供货方负责指导安装调试、技术培训和技术服务。设备交付安装使用后，供货方保修一年。在设备的质量保质期内，如果由于供货方的责任而使设备损坏及质量保质期内设备出现故障，则供货方将在接到通知后24h内派技术人员为用户进行免费修理。

6.供货方负责提供长期的优惠备件供应，若供货方某种备件停止生产或产品升级，将负责为使用方提供该备件的同等功能的替代品或为所提供的产品进行升级服务。超出保修期，供货方应继续提供技术支持和备件支持。

7.系统安装完成后，由矿方组织对项目进行验收，供货方参与配合验收，验收不合格、设计不合格或产品质量不合格，由供货方承担各种配件的提供，矿方负责整改，直至验收通过。



