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一、产品使用环境、执行标准、证件许可、适用范围 

1、使用环境：

1.1、适用于煤矿井下含有爆炸性气体（如甲烷、煤尘等）的环境。

1.2、煤矿海拔不超过2000米，井下环境压力为（0.8～1.06）×105Pa。

1.3、煤矿井下环境温度为0℃～+40℃。

1.4、煤矿井下空气相对湿度不大于95%（+25℃时）。

1.5、在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与蒸汽的环境中。

2、证件许可: 产品具有国家颁发的“煤安证”“防爆证”及“合格证”。

二、产品型号及技术参数

1、产品的名称、型号、数量及技术要求

1、产品名称：进口减速机
2、产品参考型号：B3SH07

3、产品数量： 壹  台。

服务系数：1.74      带：风扇          箱体材料：GG20
电机功率：90KW    电机转速：1500    被驱动机功率：77KW 
设计形式：E       额定速比：25，实际速比：25.446
2、产品的名称、型号、数量及技术要求

1、产品名称：  进口减速机
2、产品参考型号：B3SH05

3、产品数量： 壹  台。

服务系数：2.17      带：风扇          箱体材料：GG20
电机功率：55KW    电机转速：1500    被驱动机功率：47KW 
设计形式：E     额定速比：18，实际速比：17.407

3、产品的名称、型号、数量及技术要求

1、产品名称：  进口减速机
2、产品参考型号：B3SH10
3、产品数量： 壹  台。

服务系数：1.99      带：风扇          箱体材料：GG20
电机功率：160KW    电机转速：1500    被驱动机功率：136KW 
设计形式：A       额定速比：25，实际速比：25.4

4、产品的名称、型号、数量及技术要求

1、产品名称：  进口减速机
2、产品参考型号：B3SH11
3、产品数量： 壹  台。

服务系数：2.12      带：风扇          箱体材料：GG20
电机功率：220KW    电机转速：1500    被驱动机功率：187KW 
设计形式：B       额定速比：25，实际速比：25.185

5、产品的名称、型号数量及技术要求

1、产品名称：  进口减速机
2、产品参考型号：B3HH05

3、产品数量： 壹  台。

服务系数：1.84    带：风扇  空心轴带平行键(DIN 6885)  箱体材料：GG20
电机功率：45KW    电机转速：1500    被驱动机功率：39KW 
设计形式：A       额定速比：25，实际速比：25.421

6、产品的名称、型号、数量及技术要求

1、产品名称：  进口减速机
2、产品参考型号：B3HH05

3、产品数量： 壹  台。

服务系数：1.84    带：风扇  空心轴带平行键(DIN 6885)  箱体材料：GG20
电机功率：45KW    电机转速：1500    被驱动机功率：39KW 
设计形式：B      额定速比：25，实际速比：25.421

7、产品的名称、型号、数量及技术要求

1、产品名称： 进口减速电机
2、产品参考型号：K129-A-160
3、产品数量： 壹  台。

服务系数：1.81    带：M1A适配器，油位镜   
电机功率：15KW    电机转速：1450    形式：锥齿轮减速机

速比：24.61

8、产品的名称、型号、数量及技术要求

1、产品名称：进口减速电机
2、产品参考型号：Z129-A-160
3、产品数量： 壹  台。
服务系数：1.21    带：M1A适配器，油位镜    
电机功率：15KW    电机转速：1450   形式： 同轴齿轮箱 
    速比：41.82
三、产品质量保证及技术服务

1、产品质保期为到货18个月或使用12个月，以先到为准。质保期内由于质量和运输原因造成的元器件的损坏，供货方给予无偿更换。

2、质保期内如需要售后服务，乙方承诺24小时内到达现场。免费指导设备的安装、调试和培训。 

3、质保期后，供货方同样对产品质量给予良好的服务，如出现质量问题，及时派人到现场协助甲方解决，免费提供终身现场技术服务。

四、其它要求

1、供货方必需提供设备的使用说明图、图纸等技术资料，提供产品防爆证、煤安标志证书复印件及产品合格证原件，并给甲方的工作人员提供免费培训。

2、交货时间：合同签订后二个月

3、交货地点：信湖煤矿
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