安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿
道口太阳能声光报警设备
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一、供货范围：
道口太阳能声光报警设备    一套（4处道口）
[bookmark: _Toc62659619][bookmark: _Toc39930240][bookmark: _GoBack]二、道口设备引用的标准
由于无人道口增设太阳能报警设备尚无国家统一标准和行业规范，可部分参照以下相关标准规范执行。
1、《平交道口自动防护设备或列车接近报警的技术规定》   TB/T2969   
2、《道路交通信号灯设置与安装规范》             GB 14886 — 2016
3、《铁路站内道口信号设备技术条件》                  GB 10493—2018
4、《铁路区间道口信号设备技术条件》                  GB 10494-2018
 5、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》            GB4387－2008 
6、《铁路信号设计规范》                               TB10007－2006
7、《计算机联锁技术条件》                TB/T3027-2002
8、《铁路信号维护规则》                  铁运(2008)142 号文
9、《低压电气外壳防护等级》             （GB 4208-1993）
 10、《铁路信号施工规范》                   TB10206
11、《铁路灯光信号发光强度》             TB/T 2353-1993		
 12、《信号产品的绝缘电阻》               TB/T 1447-1982	
 13、《通信信号产品的绝缘耐压》           TB/T 1448-1982
 14、《铁路道口管理理办法》          （铁总运【2013】121 号

三、无线道口系统技术要求
1、系统总要求：
· 整个系统稳定性高、可靠性高，关键核心设备采用双机热备模式；
· 系统设计符合故障导向安全原则；
· 模块化结构设计，采用部件通用性好，市场易于采购，价格不高，易于维护，系统寿命周期长；
· 系统具备故障报警功能；
· 系统具备维护/测试功能；
· 具备事件记录功能，便于事故分析；
· 通过4G单网与后台中心通信；
· 人机界面友好，便于维护；
· 系统可靠防雷、接地措施；
· 具备故障重启功能；
· 安装、施工符合国家相关施工规范及验收标准。
· 无线传输技术标准应符合国家相关技术标准及相关规范如：IEEE802.11n、IEEE802.16e、DVB-S2等。
· 中标厂家需将该4处道口太阳能声光报警设备接入原设在临涣电务段后台维修系统。
2、维修终端技术要求：
· 需在中心拓展远程维护终端。
· 终端界面可显示道口声光报警设备的运行状态，故障报警；
· 终端界面上需要显示所有声光报警设备要标识相关矿区铁路及道口信息。
· 终端可调用回放视频监控视频。
· 终端可显示电池容量。
· 终端具备声光报警事件查看功能。
3、太阳能声光报警设备
· 在道口公路两侧来车方向安装2台太阳能声光报警装置；
· 列车接近时发出声光报警，驶离时，自动关闭；
· 传感器安装位置满足60秒报警时间要求；
· 传感器与声光报警设备采用无线通信。
· 设备采用声、光、语音同时报警，适用范围广。
· 光源采用超高亮度 LED,亮度高，寿命长，能耗低。
· 设备集成化程度高，结构简单，免维护，故障率低。
· 要求无线发送装置抗干扰能力强，禁止出现误动作，无线传输控制设备应符合国家无线电协会的相关规范如：IEEE802.11n、IEEE802.16e、DVB-S2等。
· 禁止无线传输设备在运行中出现死机、掉线等现象发生。
· 要求无线传输设备传输距离不小于2.0KM。
· 无线传输设备传输速率不低于1200BPS。
· 要求报警接近采集设备稳定、可靠符合故障-导向安全原则。
4、视频监控
· 每处道口安装1个高清广角摄像头，可覆盖公路30米范围；
· 摄像机像素不低于400万像素，带红外功能；
· 视频图像延时小于350ms，保证图像不卡顿；
· 图像可通过4G网络回传维护终端；
· 视频存储容量满足30天；
· 采用海康威视等国内一线品牌。
[bookmark: _Toc23552_WPSOffice_Level1]5、无线道口供电系统要求
    1）太阳能组件
· 太阳能组件采用紧凑型设计,体积小巧,高性价比，可以安装在狭小空间内,全防水型设计 IP67。
· 所有的太阳能组件都要进行封装，可抵抗恶劣环境和机械破坏，应做到防寒、防尘、防静电、防腐、防雨水侵入以及防爆等基本能力。
· 太阳能电池采用单晶硅组件，面板玻璃采用单面压花低铁钢化玻璃，可见光范围内透过率大于92%。封装材料使用快速EVA和TPT背封材料，密封性能好，抗紫外线能力强，应保障电池组件能在野外恶劣的环境下长期使用，不影响设备的使用寿命。 
· 太阳能组件在电气上应具有全面的保护功能，在出现短路，开路，超功率等多种异常情况时，控制器和外部设备不会损坏。
· 太阳能电池应采用胶体储电池组成，应配置太阳能充放电保护器。
· 太阳能组件应采用纯铝壳设计更便于散热。
· 太阳能组件应扩展智能人体感应功能。
2）胶体蓄电池
· 电池在使用过程中使用过程中无需补水或补酸维护。
· 安全可靠，特殊的密封结构。
· 电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或侧放置。
· 无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电。 
· 蓄电池的容量应满足15天连续阴雨天气下系统的供电需求。
· 蓄电池安装具备防盗功能。
· 蓄电池采用国内一线品牌。
四、产品质量保证及技术服务
1、该产品经检验合格出厂后，产品质保期为12个月，质保期内由于质量和运输原因造成的元器件的损坏，供货方给予无偿更换。
2、如需要售后服务，24小时内到达现场。免费指导设备的安装、调试和培训。 
3、质保期后，供货方同样对产品质量给予良好的服务，如出现质量问题，及时派人到现场协助甲方解决，免费提供终身现场技术服务。
五、其它要求
1、供货方必需提供设备的使用说明图、图纸等技术资料，提供产品合格证原件，并给使用单位的工作人员提供免费培训。
2、交货时间：合同签订后一个月
3、交货地点：信湖煤矿
供货清单明细：
	序号
	部件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	信号机机柱
	架
	8
	含底座

	2
	信号灯
	个
	8
	红色

	3
	标志牌
	套
	8
	

	4
	扬声器
	个
	8
	

	5
	接收机控制箱
	套
	8
	含底座、箱内附件

	6
	发射机机柱
	架
	8
	法兰盘式

	7
	发射机控制箱
	套
	8
	含底座、箱内附件

	8
	太阳能供电组件
	套
	16
	含太阳能电池板，支架，电池

	9
	传感器
	个
	16
	含支架

	10
	电缆盒
	个
	16
	

	11
	防护管
	个
	16
	一字型

	12
	4G模块
	个
	8
	监测、上传设备信息

	13
	无线发射模块
	个
	8
	

	14
	无线接收模块
	个
	8
	

	15
	语音模块
	个
	8
	

	16
	信号处理模块
	个
	8
	

	17
	信号电缆PTYA23-4芯
	KM
	0.68
	

	18
	电源线2*1.5m㎡
	KM
	0.68
	

	19
	摄像机
	台
	4
	4G网络摄像机含辅件

	20
	终端系统升级拓展
	套
	1
	

	21
	摄像机立杆
	套
	4
	含地笼、支架配件

	22
	4G物联网卡
	张
	12
	根据当地电信/移动/联通公司实际业务办理



