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1. [bookmark: _Toc62659619][bookmark: _Toc39930240]供货范围
道口集控设备     一套（4处道口）
2. 道口设备引用的标准
1、《平交道口自动防护设备或列车接近报警的技术规定》   TB/T2969   
2、《道路交通信号灯设置与安装规范》                   GB 14886 — 2016
3、《铁路站内道口信号设备技术条件》                  GB 10493—2018
4、《铁路区间道口信号设备技术条件》                  GB 10494-2018
 5、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》            GB4387－2008 
6、《铁路信号设计规范》                               TB10007－2006
7、《计算机联锁技术条件》                TB/T3027-2002
8、《铁路信号维护规则》                  铁运(2008)142 号文
9、《低压电气外壳防护等级》             （GB 4208-1993）
 10、《铁路信号施工规范》                   TB10206
11、《铁路灯光信号发光强度》             TB/T 2353-1993		
 12、《信号产品的绝缘电阻》               TB/T 1447-1982	
 13、《通信信号产品的绝缘耐压》           TB/T 1448-1982
 14、《铁路道口管理理办法》              （铁总运【2013】121 号）
3. [bookmark: _Toc62659620][bookmark: _Toc39930242]道口信号设计原则
1、道口信号的传感及逻辑判断的控制条件应满足铁路信号故障 — 安全的原则。
2、道口信号的可靠性、可用性、可维修性和安全性应符合GB/T 21562— 2008的要求，计算机及相关系统的安全完整性应满足SIL4级要求。
3、道口信号控制设备应安置在专用的机械室内。面积、设备布置、建筑物防雷、环境条件等应满足系统设备的要求。
4、道口信号室外设备应有防尘、防水的要求。
5、道口信号设备应设监测设备，并预留联网条件。
6、道口信号设备应采取可靠的防雷措施。
7、道口信号的电磁兼容性能应符合GB/T 24338.5-2009的要求。
8、 电气化牵引区段的道口信号设备应对牵引电流的干扰采取有效的防护措施。
4. [bookmark: _Toc62659621]集控道口功能要求：
1. 远程集控道口系统功能：
1) 系统平台化设计，采用模块化结构，集中区内的道口可以根据生产需要灵活分配到区域控制终端。系统平台一次建成后，未来新增道口方便快捷，成本投入少，系统经济性显著。
2) 操作终端采用双机热备形式，当主机故障、主机控制器故障、以及主机通讯等设备故障后，自动切换到备机；具备操作员通过鼠标手动切换的功能。
3) 操作终端进行远程控制道口报警、停报，栏木机的升、降、停以及远程喊话等功能，同时具备本地及远程控制模式，现场依据实际需要既可以实现本地操作也可以实现远程操作，本地与远程同时只允许一处操作。对于既有无人看守道口改造后，具备远程控制集控道口的能力，实现对无人看守道口的自动预警、栏木机的自动升、降、停、远程控制防护信号机的开放、关闭、照明灯（补光灯）的开放、关闭、以及现场道口的栏木机状态、警报机状态、防护信号机状态的实时采集，并在集控中心控制终端显示屏上显示。
4) 操作终端设备配置数据服务器，用于道口数据的存储服务，如：道口配置、道口报警数据、监测数据、以及操作数据的存储功能，便于历史数据的查询、调用以及主备机数据的同步。
5) 操作终端设置在信湖站，实现对新建4处道口和既有3处道口的集中控制。同时改造蔡楼集控中心，实现对7处道口的视频监控。
2. 集控终端界面显示：
集控终端界面显示简洁，可操作性强、可视化强（显示现场实际道口报警状态、防护信号机的状态、机车接近方向状态等），操作简单易于掌握。
3. 集控道口终端应具备以下功能：
· 能够实时的显示本地道口的实际设备状态；
· 道口报警语音提示功能；
· 具有操作记录查询功能；
· 设备历史运行记录查询功能；
· 设备报警信息查询功能；
· 道口报警历史信息统计、查询功能；
· 系统管理功能；
· 用户管理功能；
4. [bookmark: _Toc34921714]控制终端设备系统要求：
[bookmark: _Toc34921715]在WINDOWS7环境下编制的道口终端控制软件系统充分发挥了WINDOWS给用户带来的各种便利，为实现其在速度和特性方面的最佳性能，系统至少应满足以下介绍的硬件和软件的最低要求。
· 硬件要求：
（1）i5及其以上的处理器。
（2）至少8G常规内存。
（3）至少250GB硬盘空间。
（4）监视器和图形显示适配器，至少使用VGA显示器。
（5）鼠标：鼠标类型为Microsoft Mouse及其兼容Mouse。
· [bookmark: _Toc34921716]操作系统要求
中文Win7专业版及其以上版本操作系统。
5. 道口控制设备要求：
5.1道口控制箱：
道口控制箱采用户外型双层304不锈钢结构，具备防水、隔热、防尘、防腐蚀的功能。
5.2道口供电电源：
道口供电设备配置单独的电源配配电箱，该配电箱采用户外型双层304不锈钢结构， 具有二路电源自动切换功能。
[bookmark: _Toc370375863]配置UPS不间断电源，待机时长不小于100AH，在市电断电的情况下要自动切换到UPS供电，保障道口设备的稳定、安全运行。
5.3栏木机
6) 主机设备内部应具有机械防逆转的安全结构（安全机械锁），应确保即    即使把所有的电动机设备、电器制动装置全部拆除后，栏杆也不会自动下落，安全可靠。
7) 栏杆的材质为6063-T5高强度铝合金栅栏，主杆尺寸100×45毫米,内衬T形一体加强筋结构，栏杆结构采用双轴式一体抱臂组合，无需另加抗风立柱，避免了刮风时栏杆摆动产生金属疲劳断裂而引起的安全引患，，副杆90×45毫米，坚杆及中间横杆55×15毫米。栅栏杆采用黑白相间反光漆。整根栏杆不得装钢缆来拉动，整根一体，美观。保证抗风等级不小于8级。
8) 道口电动栅栏设备栏杆升起时为垂直（误差±5度），栅栏杆全部收起成一线；放下时为水平（误差±5度），栅栏杆全部垂直构成全封闭。道口电动栅栏木设备外部不得有配重等不够美观的附件，应整机美观。
9) 电动栏木机，采用市电电源220V/50HZ，在道口栅栏杆上配装LED红黄光带，在道口栅栏杆升起时灭灯，在道口栅栏杆自落杆至起到位周期内一直处于点亮。
10) 电动栏木机具备防砸功能。自接收至落杆信号后，栏木在落杆周期实行自动检测，检测到障碍物后自动升起，无障碍物情况下，栏木机落到位后锁定道口，保证行车安全。
11) 控制器具备双重保护机制，限位装置采用密封无机械接触式的电磁式控制，内设计时装置，可自由设置电机运转时间，即使限位失效，也不影响栏木机设备正常运转，具备开关到位反馈接口等基本功能、能够通过开关节点及网络协议控制。具备过热、过流、过压保护。
12) 栏木机要求适用温度-30℃至+70℃无卡顿、抖动等无法正常起落现象。
13) 栏木机的落杆时机可以由电务人员通过外置电路进行调节。
5.3警报机（道口信号）：
1) 在干道路车辆驶向道口方向的右侧设置室外道口信号机。 采用铝合金机构、LED发光源。
2) 道口警报机采用铁路道口专用信号机，道口得到列车接近通知时，白灯熄灭，两个红灯交替闪光，闪烁频率为1分钟60次左右，同时扬声器发出模拟钟声音响或语音报警，警示行人和车辆禁止通行。当列车通过道口后，道口信号自动恢复常态。当闪光设备故障时，显示稳定红色灯光。
3) 警报机设置灯丝断丝监督设备，当警报机灯丝断丝或者故障时应给看操作员提供设备故障信息。
5.4道口防护信号机：
4) 沿铁路方向距离平交道口50米处各设置一架上下行道口防护信号机；平时防护信号点红灯，当栏木机全部落杆后该防护信号点绿灯。
5) 防护信号采用铝合金机构及LED发光源。
6) 防护信号设置灯丝断丝监督设备，当警报机灯丝断丝或者故障时应给看操作员提供设备故障信息。
7) 防护信号具备远程手动开放及关闭的功能。
5.5照明补光灯：
设置两盏照明补光灯，该补光灯采用不小于100W的LED节能灯，可以通过远程手动开放及关闭该补光灯，主要用于夜间或天气不良照明使用，同时用于道口摄像头的照明补光使用。
5.6道口报警采集设备：
1) 道口报警接近、离去的采集设备必须采用故障导向安全型设备。
2) 道口报警采集点必须采用4个采集点，采集点的距离必须依据最高车速、栏木机的落杆时长、道口处的行人车辆等走向速度进行计算得到具体报警接近长度。
3) 道口报警采集可以融入站内联锁条件，满足站内至区间临界处道口的自动报警的需求。
4) 在室外道口采集硬件损坏的情况下，也可以在本地及远程进行人工干预道口报警及停报功能。
6. 语音喊话功能：
1) 集控中心设置远程喊话设备，满足操作员对各处道口出现紧急情况的语音喊话，用于驱离道口处的行人及车辆。
2) 对道口喊话进行同步录音、存储，可以按照时间段调出回放，为事故分析提供依据
7. 视频监控功能：
3) 安装高清摄像头4个，用于公路及铁路沿线方向，监控行人、车辆及火车接近的状态；另外设置一台高清球机用于备份。当方向摄像头故障时可以转向代替，以保证正常作业要求。
4) 摄像机像素不低于400万像素，带红外功能。
5) 视频图像延时小于350ms，保证图像不卡顿。
6) 图像通过网络传至遥控中心实时监督和回放，监控道口路面通行、安全情况。
7) 实时监视道口过往行人、汽车车辆等现场道口情况。
8) 视频存储容量满足15-30天。
9) 实现监视图像以单画面或多画面方式灵活显示功能，根据需要进行切换，图像支持时间、站名、地点、编号等字符叠加显示，显示方式及分辨率灵活可调；
10) 增设1台云台摄像机，供值班员可以对摄像机进行上、下、左、右转动控制，也可以设置90/180/360度等多角度或全方向自动扫描；
11) [bookmark: _GoBack]实现视屏监控存储及回放功能，图像存储采用数字化硬盘存储方式，存储格式采用最新的MPEG-4或H.264，存储容量按照15日*24小时考虑。 
5. [bookmark: _Toc62659622]集控道口设备、材料清单（4处集控道口）
	序号
	部件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一、
	道口设备、材料

	1
	道口控制箱
	双层304不锈钢
	套
	4
	

	2
	PLC
	6ES7214-1BG40-0XB0
	台
	4
	

	3
	PLC 扩展模块
	6ES72231PH320XB0
	台
	4
	

	4
	人工控制盘
	HJ-RGKZP
	台
	4
	

	5
	栏木机
	具有防砸型、闪光警示灯带、防风
	台
	8
	按一处2台设计

	6
	闭路式控制器
	DK·KB
	台
	8
	防雷型

	7
	开路式控制器
	DK·KK
	台
	8
	防雷型

	8
	道口信号机
	3灯位
	套
	8
	铁路专用

	9
	防护信号机
	红、绿
	架
	8
	

	10
	防护信号机杆
	8.5米水泥杆
	根
	8
	含基础

	11
	交通灯
	红、绿、黄
	架
	8
	

	12
	交通灯立杆
	6.5米
	根
	8
	含地笼、基础

	13
	交流传感器
	K1I1KS41
	个
	16
	¥350

	14
	箱盒
	复合材料XB2
	个　
	16
	含基础

	15
	终端盒
	复合材料HZ12
	个
	16
	含基础

	16
	终端盒
	复合材料HZ0
	个
	8
	

	17
	钢轨引接线
	1.6米 19股免维护
	根
	24
	

	18
	钢轨引接线
	3.6米 19股免维护
	根
	24
	

	19
	信号电缆
	PTYA23-12芯
	KM
	0.85
	

	20
	信号电缆
	PTYA23-6芯
	KM
	11.39
	

	21
	信号电缆
	PTYA23-4芯
	KM
	0.85
	

	22
	室外电源线
	2.5MM2
	KM
	0.5
	

	23
	防水喇叭
	
	个
	8
	

	二、
	道口供电电源

	1
	UPS
	UPS2000-G-3KRTL
	台
	4
	

	2
	UPS电池
	G-GFM-100
	节
	32
	

	3
	UPS柜
	双层304不锈钢
	个
	4
	

	4
	电源自动切换装置
	　
	套
	4
	

	5
	供电电缆
	铜芯YJV VV22铠装
2芯16平方
	KM
	5.7
	国标

	三、
	视频监控设备、材料

	1. 
	光缆
	12芯
	KM
	 13.5
	

	2. 
	终端盒
	12芯
	个
	 5
	

	3. 
	光纤跳线
	3m（fc-lc单根）
	根
	8 
	

	4. 
	尾纤
	3m（fc-lc单根）
	根
	8 
	

	5. 
	光纤交换机
	8口千兆电2光
	台
	4 
	

	6. 
	光纤交换机
	24电8光
	台
	1
	

	7. 
	光模块
	单口单芯bidi40km
	个
	8 
	

	8. 
	摄像头电源线
	4*1M²
	KM
	1.36
	

	9. 
	红绿灯电源线
	4*1M²
	KM
	0.64
	

	10. 
	电源线
	2*6M²机柜操作台用
	KM
	0.20
	

	11. 
	网线
	室外铠装网线
	KM
	1.36
	

	12. 
	网线
	室内超五类网线
	箱
	1
	

	13. 
	32路2盘位265录像机
	DS-7832N-K2
	台
	1
	

	14. 
	4T监控盘
	
	块
	2
	

	15. 
	解码器
	DS-6904UD、海康
	台
	1
	

	16. 
	Poe交换机
	海康
	台
	4
	

	17. 
	LED照明灯
	200w
	盏
	8
	

	18. 
	枪机摄像头
	高清红外
	台
	16
	立杆与交通杆共用

	19. 
	球型摄像机
	高清红外
	台
	4
	

	20. 
	球型摄像机立杆
	4米
	根
	4
	

	21. 
	液晶显示器
	55英寸高画质4K超高清HDR
	台
	2
	含壁挂支架

	22. 
	液晶显示器
	27寸
	台
	1
	供球机显示

	四、
	集控终端设备

	1
	标准计算机柜
	42U
	台
	1
	

	2
	UPS不间断电源
	UPS2000-G-3KRTL
	台
	1
	

	3
	语音喊话设备
	IP网络寻呼主机
	台
	1
	

	4
	语音喊话设备
	IP音频终端
	台
	4
	

	5
	工控机
	研华
	台
	3
	i5处理器、8G常规内存。
、250GB硬盘

	6
	显示器
	飞利浦32寸
	台
	1
	控制终端用

	7
	显示器
	飞利浦19寸
	台
	1
	服务器用

	8
	控制台
	1500*750*700
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	五、
	大桥视频监控设备

	1
	光缆
	12芯
	米
	4000
	

	2
	电源线
	2*1㎡
	米
	50
	

	3
	网线
	室外超5
	米
	50
	

	4
	监控立杆
	5米
	根
	4
	

	5
	室外防水箱
	304不锈钢
	个
	4
	

	6
	太阳能供电
	监控专用
	套
	4
	

	7
	摄像机
	海康全彩200万
	台
	4
	

	8
	光纤收发器
	单模单纤20km
	台
	8
	

	9
	尾纤
	FC-SC 2m
	根
	16
	

	10
	光缆终端盒
	4芯fc满配
	个
	4
	

	六
	防护栅栏

	1
	防护栅栏
	1.4米高
	米
	800
	


6.产品质量保证及技术服务

1、该产品经检验合格出厂后，产品质保期为12个月，质保期内由于质量和运输原因造成的元器件的损坏，供货方给予无偿更换。
2、如需要售后服务，24小时内到达现场。免费指导设备的安装、调试和培训。 
3、质保期后，供货方同样对产品质量给予良好的服务，如出现质量问题，及时派人到现场协助甲方解决，免费提供终身现场技术服务。

7.其它要求
1、供货方必需提供设备的使用说明图、图纸等技术资料，提供产品合格证原件，并给使用单位的工作人员提供免费培训。
2、交货时间：合同签订后一个月
3、交货地点：信湖煤矿
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