安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿
进口减速机

技

术

规

格

书

供货范围：

	序号
	名称
	参考型号
	数量（台）
	位置

	1
	减速机
	MC3RLSF08+1风扇+03出轴
	4
	2*125皮带机

	2
	减速机
	MC3RLSF08+1风扇+04出轴
	4
	2*125快掘皮带

	3
	减速机
	MC3RLSF03+F
	1
	37KW可逆皮带机


技术参数：

	序号
	参考型号
	电机功率KW
	转速
	速比
	出轴方式
	额定输出扭矩

	1
	MC3RLSF08+1风扇+03出轴
	75kw
	74.1
	20.2468
	03
	31.9KNm

	2
	MC3RLSF08+1风扇+04出轴
	75kw
	74.1
	20.2468
	04
	31.9KNm

	3
	MC3RLSF03+F
	37KW
	72.9
	20.5683
	03、04
	10.6KNM


三、技术要求：

1、箱体材料及附件：按ISO9001标准。

2、轴/齿轮材料与精度要求：按ISO9001标准。

3、主要标准件品牌要求：轴承为SKF 或 FAG或同品质世界知名品牌。

4、油漆的要求：按ISO9001出厂要求RAL5024。

5、技术支持及安装指导：若甲方需要，乙方可以安排人指导安装。

6、技术文件：随机发运安装,使用和维护说明书，合格证明及技术文件随后寄出。

四、质量保证及服务：

1、质量保证：乙方保证提供给甲方的产品完全符合ISO9001标准及ISO国际标准，在正常安装和操作的前提下,质保期为设备运行后12个月或发货后18个月，以先到为准。

2、供方对产品实行质保期内三包，减速机在使用中出现质量问题，12小时内给予答复，需到现场时，48 小时内派员到使用方现场处理问题。

3、供方需承诺，如若需要现场指导安装，在安装时间内派专业技术人员进行现场技术指导安装和调试工作，直至正常运转为止。

4、因质量、尺寸等供方问题影响使用方的使用和维护，由供方负责解决。

五、生产制作及验收

1、制作前与使用单位联系，协调使用单位其他相关技术要求。

2、严格按照相应的ISO9001标准。

3、随机装箱单、安装使用说明书、合格证等随机技术资料。

六、交货日期：

  商务合同生效后60日内。

                        信湖煤矿

                          2021年1月29日

