淮北矿业2021年度工业齿轮油、抗磨液压油
招标技术规格书
一、采购单位
淮北矿业股份有限公司
二、采购内容
1.本次采购数量：本次招标采购物资的数量作为报价依据。物资采购数量及供货时间，按物资分公司实际计划安排执行。
2.用途：用于煤矿机械设备润滑、冷却，减少磨损，提高机械效率，延长设备使用寿命。
三、技术要求及主要技术参数
（一）执行标准：
投标产品必须满足国家标准要求,液压油GB 11118.1-2011/L-HM(高压)、齿轮油GB 5903-2011、重负荷车辆齿轮油 GB 13895-2018，同时须满足煤矿企业机械设备正常运转需求。
（二）其他要求：
1.提供主要原材料(基础油)产地及合格证明。
2.投标方必须在投标文件中提供最新第三方检测机构出具的润滑油产品混用成功试验报告。（投标人所投标的润滑油产品必须能够与我公司现用同规格润滑油产品混用，油品不能混用造成的经济损失全部由中标人承担。）
四、包装、运输、储存及验收
1.投标人必须按使用方要求设计和提供合适包装，确保其不受损坏。
（1）投标人投标时必须注明投标产品包装材料的材质；
（2）投标产品必须符合《2021年淮北矿业工业齿轮、抗磨液压油招标明细表》中的规格包装要求（每桶净含量为18升和200升左右）；
（3）包装标志、标识必须清晰完整、保存时间较长。
2.物资的包装、防护要确保物资便于运输和储存，显著位置标明发货单位和地点等，并有包装储运标志。且在运输和装卸过程中不致遭到丢失、损坏、变形和腐蚀。
3.所供应的产品必须提供产品合格证、送货清单等。
4.投标方必须在投标文件中提供投标所有产品最新权威的质量检验报告作为中标后的检验依据。
五、“三包”要求
除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，要求使用12个月之内实行“三包”。
六、售后服务
按投标书承诺及国家标准执行。
七、供货时间及地点
交货时间：自双方签订的合同生效时起20天内交货。
交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂。
八、违约责任及解决办法
中标人有以下行为属违约，招标人有权对中标人进行追偿：
1.双方严格执行合同约定，如有纠纷按合同条款规定进行解决。
2.中标人不能按照合同要求履约，一次暂停供应商资格三个月；二次暂停供应商资格六个月；三次取消供应商资格，造成恶劣影响的，一次取消供应商资格。
3.投标人接受并严格执行《物资分公司供应商管理办法》，详见“淮北矿业电子商务采购平台”相关内容。


